Retour Mongolie | MONGOLIE (Toono de la yourte)

La yourte se monte comme un véritable puzzle, toutes les pièces sont déposées en tas sauf la couronne circulaire du toit de la yourte, le toono. Lorsque le toono est posé à terre, il ne faut ni s'asseoir dessus ni l'enjamber. Cela revient à s'asseoir sur la force vitale de la famille ou piétiner le maître de maison. La gher mongole se compose d'armature en bois et de couverture en feutre. Le plancher de panneaux en bois s'assemble en premier au sol. Puis vient la charpente en treillis constitué de lattes de saules, flexibles, liées entre elles et croisées les uns sur les autres, le khana, qui se déplie comme un accordéon et se dresse en cercle. C'est le mur circulaire de la yourte. Au centre on lève deux poteaux, bagana, qui vont supporter la roue de bois, toono, l'anneau de compression, de laquelle rayonnent les perches de mélèze de la charpente qui vont se poser sur la partie supérieure du khana. L'ensemble ressemble aux baleines d'un parapluie dans un cercle de bois. La porte de la gher, orientée vers le sud, et ses deux battants sont ajustés dans l'huisserie fixée aux murs. Toute la yourte est recouverte de feutre puis d'une toile solide de couleur blanche. La construction est ceinturée de cordes, busluur, faites en crin de chèvre. Le Mongol considère le toono comme le nombril de la yourte et la sangle qui y est accrochée comme le cordon ombilical. Sur le cordon on y suspend les offrandes.